72

color, textura, forma, patrón espacial o contexto

de la imagen satelital usada; b) identificación

en base a la combinación o establecimiento

de interrelaciones entre los elementos; c)

visita de campo a las zonas seleccionadas

o agrupadas por su homogeneidad según el

caso mencionado a y b. La fotointerpretación,

en sí misma, delimita las cubiertas reconocidas

(Wilson Quizhpe, Darío Veintimilla, Zhofre

Aguirre Mendoza, Nelson Jaramillo, Edwin

Pacheco, Raúl Vanegas, 2017).

Delimitación del área de estudio

La delimitación de la cuenca se realizó utilizando

la herramienta del software ArcGis 10 llamada Arc

Hydro Tools, con el modelo digital de elevación

de la zona en estudio. Además, se definieron los

sitios para realizar las calicatas que representan

la unidad.

Trabajo de campo

El trabajo de campo consistió en la recolección

de la información cartográfica de la zona para

compararla con el mapa obtenido mediante la

fotointerpretación. Los datos de campo fueron

georreferenciados con GPS Garmin 60xc. Para el

levantamiento de información biofísica se empleó

una ficha de campo, tomando como referencia

la utilizada en los estudios de Valverde et al.

(2010), S.N.I. (2011) y FAO (2009). Se levantaron

datos de las variables información edafológica,

cobertura y uso de la tierra, erosión actual y

susceptibilidad a la erosión. Esta información

permitió validar y/o caracterizar cada unidad de

paisaje fotointerpretada en la etapa previa a la

salida de campo.

La clasificación de capacidad de uso de la

tierra fue realizada siguiendo lo propuesto por

S.N.I(2011), siendo caracterizada al momento

de la descripción del perfil. Los criterios para

identificar los conflictos de uso del suelo fueron

obtenidos según el proyecto de gestión de

manejo de cuencas hidrográficas (Prefectura de

Cochabamba, 2006).

En el análisis de perfiles se tomaron muestras

para analizar el ph, color y contenido de materia

orgánica in situ. (Figura 2). La información

analizada en el campo ayudó a la confirmación

de las zonas estratificadas a través de la imagen

satelital (Figura 3).

Figura 2. Descripción del perfil y análisis químico in situ de suelo.

Revista

Edición especial 2017, 72 - 80

ISSN: 1390-6895 e-ISSN: 2477-8982

Protección del Ambiente

Lizardo Reyna-Bowen; Mauricio Reyna-Bowen;

José Reina-Castro2; Ernesto Hurtado